오산시가로등,보안등관리지침

제정 1990년  3월 27일 예규 제 3호

개정 1999년 10월  1일 예규 제25호

오산시가로등,보안등관리지침

오산시가로등,보안등관리지침

1. 목    적 : 가로등 및 보안등의 설치 및 관리에 관하여 필요한 기준을 정하여 효율적인 유지관리를 하고자 함.

2. 용어의 정의 : 이 지침에 쓰이는 중요한 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 가로등 : 노폭 12m이상의 공공도로에 설치하는 조명등을 말한다.
(교량등, 지하도등 포함)

나. 보안등 : 노폭 12m미만의 공공도로에 설치하였거나 외부기관 등이 설치하여 관리이관된 도로조명등을 말한다.

3. 관 리 자

가. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 관할 구역내에 설치된 가로등 및 보안등의 관리자가 된다.〈개정 99. 10. 1〉

나. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 가로등 및 보안등의 효율적인 관리를 위하여 통반장이나 인근 주민으로 분임관리자를 지정하여야 한다.〈개정 99. 10. 1〉

4. 관리자의 의무

가. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 정기적으로 순찰하여 가로등, 보안등의 고장 또는 적시에 점멸 여부를 확인하여야 한다.〈개정 99. 10. 1〉

나. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 가로등 및 보안등이 적시에 점멸되지 않는 등 고장이 있을 경우에는 신속하게 수리하여야 한다.〈개정 99. 10. 1〉

다. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 분임관리자로 하여금 일몰시부터 일출시까지 점등되도록 관리케 하여야 하며 고장 또는 파손 등이 발견되었을 때는 동장에게 지체없이 통보하도록 분임관리자를 계도하여야 한다.〈개정 99. 10. 1〉

5. 신설 및 보수책임자

․ 시장 : 가로등신설

․ 동장(다만, 중앙동장은 제외한다) : 가로등 보수,  보안등 신설 및 보수

6. 관리대장 작성

가. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 동 관리를 효율적으로 하기 위하여  별첨 1서식에 의거 관리대장을 작성 비치하고 필요한 사항을 기록유지하여야 한다.〈개정 99. 10. 1〉

나. 동장(다만, 중앙동장은 제외한다)은 가로등과 보안등의 일련번호를 부  여하고 별첨 2와 같이 표찰을 제작하여 통행인이 잘 볼 수 있는 위치에 부착한다.〈개정 99. 10. 1〉

부칙

이 지침은 발령일로부터 시행한다.

부칙〈99. 10. 1 예규 제25호〉

이 지침은 발령일로부터 시행한다.

[별첨 1]

가로등

관  리  대  장

보안등

관리 번호		동-일련번호 0-000	관리카드 ( 동)								표찰번호
설치 장소		번지 호 통 반			설치일자						작성일자
등기구		개량형,확산형,갓형(기존형)					SUN S/W부 착			설치,미설치	수동S/W	옥내옥의
등종류		백열등,메탈,수은,고압나트륨, 저압나트륨				용 량			35, 50, 60, 100W
구분		주 소	상 호	전화번호				주 소			상 호	전화번호
주민관리자	정
	부

위 치 도

[별첨 2]

가로등, 보안등 표찰(예)

	가 로 등
중 앙 동 NO 1 오 산 시